**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -** **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών (για όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού) γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρυσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.**

ΟΜΑΔΑ 1: Εξοπλισμός Επίπλωσης Εργαστηρίων Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 10.562,90

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13.098,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 3.1 | Κινητά στοιχεία ξύλινα αμφίπλευρης επιφάνειας χρήσης | ΤΕΜ | 20 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Κινητά στοιχεία ξύλινα αμφίπλευρης επιφάνειας χρήσης, διαστάσεων 215Χ185Χ10 εκ. και βάση πλάτους 80 εκ. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Εργαστήριο Ζωγραφικής | Μπίτσικας Ξενοφών | 2651005643 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 2 | 3.2 | Μεταλλικοί πάγκοι εργασίας | ΤΕΜ | 4 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Μεταλλικοί πάγκοι εργασίας με ξύλινη επιφάνεια εργασίας διαστάσεων πλάτος 100 Χ μήκος 200 Χ ύψος 85εκ και υποπόδιο | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Εργαστήριο Ζωγραφικής | Μπίτσικας Ξενοφών | 2651005643 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 3 | 3.3 | Σκαμπώ μεταλλικά | ΤΕΜ | 100 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Σκαμπώ μεταλλικά με 4 σωληνωτά πόδια (πάχος σωλήνα 2χιλ.) ύψους 60εκ με στρογγυλό ξύλινο κάθισμα διαμέτρου 30 εκ και πάχους 2 εκ. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Εργαστήριο Ζωγραφικής | Μπίτσικας Ξενοφών | 2651005643 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 4 | 3.4 | Καβαλέτα | ΤΕΜ | 35 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Kαβαλέτο ζωγραφικής επιδαπέδιο studio με χαρακτιριστικά τουλάχιστον:Βάρος: 12 kg Βάση Διαστάσεις: 68 × 58 cm Ύψος: 200-255 cmΜέγιστο Ύψος καμβά: 145 εκ. Ράφι: 58 × 4,5 cm Απόσταση από το δάπεδο: 44-110 cm | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Εργαστήριο Ζωγραφικής | Μπίτσικας Ξενοφών | 2651005643 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 5 | 3.5 | Μεταλλική ντουλάπα βαρέως τύπου ασφαλείας | ΤΕΜ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Μεταλλική ντουλάπα βαρέως τύπου ασφαλείας (ελάχιστων διαστάσεων 190 ύψοςΧ 130 πλάτος Χ 50 Βάθος) | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Εργαστήριο Ζωγραφικής | Μπίτσικας Ξενοφών | 2651005643 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 6 | 3.8 | Απορροφητική/ηχομονωτική επιφάνεια | Τετραγωνικά Μέτρα | 8 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Απορροφητική/ηχομονωτική επιφάνεια [τύπου: Adam Hall 019430 - ΓΚΡΙ ΑΦΡΟΛΕΞ (ΑΥΓΟΘΗΚΗ) 30 mm (2m x 1m)] | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Εργαστήριο Ζωγραφικής | Mπίτσικας Ξενοφών | 2651005643 |

ΟΜΑΔΑ 2: Εξοπλισμός Επίπλωσης Εργαστηρίων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 483,87

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 600,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 8.5 | Καρέκλες γραφείου | ΤΕΜ | 15 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Καρέκλες γραφείου με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:1. Τροχήλατη, 2. Ανάκλιση πλάτης, 3. Ρυθμιζόμενο ύψος με αμορτισέρ4. Να διαθέτει μπράτσα με μπράτσα5. Να διαθέτει πλάτη τουλάχιστον 40 cm ύψος6. Διαστάσεις περίπου 60cm πλάτος Χ 60cm βάθος Χ 75cm/95cm ύψος7. Χρώμα υφάσματος κόκκινο ή μαύρο8. Σκελετός πλαστικός μαύρος | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης - Εργαστήριο Υπολογιστών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών - 2ος όροφος | Σωτήρης Αργύρης | 2651005933 |

ΟΜΑΔΑ 3: Εξοπλισμός Επίπλωσης Εργαστηρίων Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 3.346,77

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 4.150,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 10.5 | Ντουλάπια | ΤΕΜ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Υλικό: ΜελαμίνηΧρώμα: Ανοιχτό καφέΔιαστάσειςΎψος: 76cmΒάθος: 46cmΜήκος: 756cmΡάφια: 2  | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| 2ος όροφος, Εργαστριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών | Πλακίτση Αικατερίνη | 2651005771 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 2 | 10.5 | Διευθυντική καρέκλα | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Διευθυντική καρέκλα με επένδυση από υψηλής ποιότητας τεχνητό δέρμαΜε μπράτσα με μαλακή επένδυσηΠροσαρμογή του ύψους του καθίσματος με αμορτισέρ αερίουΜεταλλική βάση χρωμίουΜηχανισμός ανάκλισης Χρώμα: ΜαύρηΜέγιστο φορτίο: 130 kg. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| 4ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα Έρευνας και Κοινωνικών Ανισοτήτων και της Βίας, 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών | Πρόεδρος ΠΤΝ Πλακίτση Αικατερίνη | 2651005771 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 3 | 10.6 | Καρέκλα γραφείου -καρέκλα επισκέπτη | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Καρέκλα επισκέπτη με επένδυση από υψηλής ποιότητας τεχνητό δέρμαΜε μπράτσα με μαλακή επένδυση. Με μεταλλικά μπράτσα και πόδια χρωμίου | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| 4ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα Έρευνας και Κοινωνικών Ανισοτήτων και της Βίας | Θάνος Θεόδωρος | 2651005661 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 4 | 10.7 | Καναπές γραφείου | ΤΕΜ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Τριθέσιος Καναπές, δερματίνη, χρώμα μαύριο | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| 4ος όροφος, Τσιατσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα | Τσιτσανούδη Μαλλίδη Νικολέττα | 2651005722 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 5 | 10.7 | Πάγκοι εργαστηρίωn | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| (χημείου) 2 θέσεων - επιτοίχιοι μονής όψης | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| 2ος όροφος, Εργαστριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών | Πρόεδρος ΠΤΝ Πλακίτση Αικατερίνη | 2651005771 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 6 | 10.7 | Καρέκλα επισκέπτη | ΤΕΜ | 50 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Χρώμα : Μαύρο Υλικό : Ύφασμα Χαρακτηριστικά : Χωρίς μπράτσαΤύπος : ΕπισκέπτηΧαρακτηριστικά : Χωρίς ρόδες | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| 1ος όροφος Αίθουσα Πολλ/πλών χρήσεων | Πρόεδρος ΠΤΝ Πλακίτση Αικατερίνη | 2651005771 |

ΟΜΑΔΑ 4: Εξοπλισμός Επίπλωσης ΠΜΣ Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 1.464,35

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 1.815,80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 13.9 | Βιβλιοθήκες Ανοικτές (Ραφιέρες) με ντουλάπι στο κάτω μέρος | ΤΕΜ | 4 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| ΓΕΝΙΚΑ:Βιβλιοθήκη ανοιχτή στο επάνω μέρος με ράφια και κλειστή στο κάτω μέρος με ξύλινες πόρτες.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:1. Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από το κουτί – κάσωμα (πλαϊνά - πλάτη - καπάκι - βάση), τα ράφια και τις πόρτες για το κάτω μέρος.2. Το υλικό κατασκευής να είναι μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. για τα πλαϊνά την πλάτη, την βάση και τις πόρτες και 25χιλ για το καπάκι και τα ράφια, επικαλυμμένη με επίστρωσης μελαμίνης.3. Η μελαμίνη να είναι χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.4. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2mm ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη. 5. Το καπάκι στο κάτω μέρος του φέρει να ειδικές εγκοπές για την συναρμολόγηση με τα υπόλοιπα τμήματα.6. Τα πλαϊνά εσωτερικά να φέρουν διάτρηση ανά 32χιλ. για την μετακίνηση των ραφιών καθ’ ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω μέρος να φέρουν διάτρηση για τα φύραμα σύνδεσης.7. Τα ράφια να είναι μετακινούμενα και το κάθε ράφι να στηρίζεται σε ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα – πύρους, τα οποία να εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών.8. Στη βάση τους να φέρουν 4 ρεγουλατόρους, προσαρμοσμένους ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται απόλυτα η σταθερή έδραση των βιβλιοθηκών.9. Οι πόρτες να κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.10. Κάθε πόρτα να φέρει μεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων, κατασκευασμένη από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα και αποτελούνται από δύο κουμπωτά μεταξύ τους μέρη, τα οποία να βιδώνονται στο πλαϊνό και την πόρτα αντίστοιχα. 11. Τα χερούλια να είναι σε σχήμα λειτουργικό και οι πόρτες να φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.ΣΥΝΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:Οι βιβλιοθήκες να είναι λυόμενες για την εύκολη μεταφορά τους και την αντικατάσταση των τμημάτων τους, σε περίπτωση φθοράς τους. Η σύνδεση να γίνεται με απλό τρόπο, εξασφαλίζοντας όμως την απόλυτη σταθερότητά τους. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 1ος όροφος, Αίθουσα Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία | Φασούλας Νικόλαος | 2651007408 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 2 | 13.10 | Κάθισμα μεταλλικό σχήματος με υφασμάτινη επένδυση | ΤΕΜ | 15 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| ΓΕΝΙΚΑ:Κάθισμα σταθερό χωρίς μπράτσα, ανατομικό κατάλληλο για πολύωρη χρήση.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:Κάθισμα σταθερό αποτελούμενο από τη βάση στήριξης την έδρα και την πλάτηΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:1. Η βάση στήριξης του καθίσματος να κατασκευάζεται από μεταλλικό οβάλ χαλυβδοσωλήνα 30mmx15mm και στα κάτω σημεία επαφής με το πάτωμα να καταλήγει σε τέσσερα (4) πόδια. 2. Το επάνω και πίσω μέρος του σκελετού να καταλήγει σε δυο ιστούς από χαλυβδοσωλήνα ίδιας διατομής που να αποτελούν τα στηρίγματα για να βιδωθεί η πλάτη του καθίσματος. 3. Βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μαύρου. 4. Τα κάτω άκρα του σκελετού να φέρουν διακοσμητικές αντιολισθητικές τάπες – πέλματα από πολυπροπυλένιο.ΈΔΡΑ & ΠΛΑΤΗ:1. Η έδρα να αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος από ενισχυμένο πλαστικό πάνω στο οποίο να γίνεται η ταπετσαρία και το εξωτερικό πλαστικό το οποίο διακοσμεί το κάτω μέρος της .2. Η πλάτη να αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος από ενισχυμένο πλαστικό πάνω στο οποίο να γίνεται η ταπετσαρία και το εξωτερικό πλαστικό το οποίο καλύπτει και διακοσμεί το πίσω μέρος της.ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ: Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης να είναι μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) για την έδρα και την πλάτη. Η εξωτερική επένδυση να είναι από ύφασμα χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 1ος όροφος, Αίθουσα Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία | Φασούλας Νικόλαος | 2651007408 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 3 | 13.11 | Πίνακας φελλού 120Χ0,90 | ΤΕΜ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:Πίνακας ανακοινώσεων φελλού διαστάσεων 120x90εκ.1. Η επιφάνειά του να είναι από φελλό ενώ περιμετρικά να διαθέτει πλαίσιο. 2. Στο πάνω μέρος του πίνακα να υπάρχουν κατάλληλα στηρίγματα για την ασφαλή στερέωση του πίνακα επί του τοίχου. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 1ος όροφος, Αίθουσα Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία | Φασούλας Νικόλαος | 2651007408 |

ΟΜΑΔΑ 5: Εξοπλισμός Επίπλωσης ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 1.250,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 1.550,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 19.1 | Κάθισμα εργαστηρίου μεταλλικό με ανακλινόμενη επιφάνεια γραφής και επένδυση δερματίνη | ΤΕΜ | 25 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣΗ βάση στήριξης να κατασκευάζεται από μεταλλικό οβάλ χαλυβδοσωλήνα 30mm x 15mm και στα κάτω σημεία επαφής με το πάτωμα να καταλήγει σε τέσσερα πόδια. Το επάνω και πίσω μέρος του σκελετού καταλήγει σε δυο ιστούς από χαλυβδοσωλήνα ίδιας διατομής που αποτελούν τα στηρίγματα για να βιδωθεί η πλάτη του καθίσματος. Στα πλαϊνά του σκελετού να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές (οπές) για πρόβλεψη προσθήκης βραχίονα.Αφού πρώτα αποσφατωθεί και απολαδωθεί ο σκελετός βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος Μαύρου. Τα κάτω άκρα του σκελετού να φέρουν διακοσμητικές αντιολισθητικές τάπες – πέλματα από πολυπροπυλένιο που να λειτουργούν και σαν αποστάτες όταν τα καθίσματα στοιβάζονται.ΕΔΡΑ & ΠΛΑΤΗ Έδρα: Να αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος από ενισχυμένο πλαστικό πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία και το εξωτερικό πλαστικό το οποίο διακοσμεί το κάτω μέρος της .Πλάτη: Να αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος από ενισχυμένο πλαστικό πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία και το εξωτερικό πλαστικό το οποίο καλύπτει και διακοσμεί το πίσω μέρος της.Ταπετσαρία καθίσματος: Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης να είναι μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας 40kg/m3 πάχους 30mm για την έδρα και 30mm για την πλάτη. Η εξωτερική επένδυση να είναι από δερμάτινη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.ΜΠΡΑΤΣΟ – ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΗΣΤο μπράτσο να είναι προσθαφαιρούμενο.Στο μπράτσο να ενσωματώνεται πτυσσόμενο αναδιπλούμενο αναλόγιο γραφής από μορφοποιημένο πλαστικό πολυπροπυλένιο.Το μπράτσο με το ενσωματωμένο αναλόγιο να προσαρμόζεται πάνω στον μεταλλικό σκελετό σε κατάλληλες υποδοχές του καθίσματος.  | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| ερευνητικό εργαστήριο ανοσολογίας, Κτήρια Τμήματος Ιατρικής, 1ος οροφος | Δημήτριος Χριστοδούλου | 2651007838 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 2 | 19.2 | Καρέκλα γραφείου | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| ΓΕΝΙΚΑΤο κάθισμα να είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του.Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών.Είναι ανατομικό, περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑΤροχήλατο κάθισμα εργασίας αποτελούμενο από:• την βάση• την έδρα• την πλάτη• τα μπράτσα• τους τροχούςΤο κάθισμα να διαθέτει:• μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας,• μηχανισμό synchro.ΒΑΣΗΗ βάση να είναι πεντακτινωτή δ=62cm κατασκευασμένη από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο.ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣΤο κάθισμα να φέρει πέντε (5) δίδυμους τροχούς, μεγάλης αντοχής και ασφαλείας, αθόρυβοι από πολυαμίδιο με 10 σημεία στήριξης και κουμπώνουν με μεταλλικό πείρο στις ακτίνες της βάσης. ΆΞΟΝΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣΣτην υποδοχή της τροχήλατης βάσης προσαρμόζεται με σύσφιξη η κολόνα στήριξης πουαποτελείται από:• το μεταλλικό οδηγό και• το επαναφερόμενο αμορτισέρ.Ο άξονας του καθίσματος να είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πάχους 2mm κατάλληλης διαμέτρου, με τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυμμα. Ο άξονας του καθίσματος να είναι επεξεργασμένος εσωτερικά ώστε να είναι λείος.Μέσα στον άξονα του καθίσματος να υπάρχει αμορτισέρ στο πάνω άκρο του οποίου θα στηριχθεί ο μηχανισμός του καθίσματος.Το αμορτισέρ του καθίσματος να είναι ασφαλές, πεπιεσμένο με ειδικό αέριο. Η διαδρομή του αμορτισέρ να είναι 10εκ.Με τη βοήθεια του αμορτισέρ να επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος.Η κολόνα με το αμορτισέρ καλύπτονται από τρεις τηλεσκοπικούς διακοσμητικούς δακτυλίους.ΈΔΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣΟ σκελετός της έδρας να είναι κατασκευασμένος από επάλληλα φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 12mm. Οι γωνίες να είναι καμπύλες. Πάνω στο σκελετό της έδρας να είναι επικολλημένο μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη ψυχρής εξέλασης, ανατομικής μορφής.Η έδρα να είναι επενδεδυμένη με ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή ή με δερματίνη χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.Η ταπετσαρία στερεώνεται στην κάτω πλευρά του σκελετού της έδρας με καρφωτούς συνδετήρες (δίκαρφα).Ο σκελετός της έδρας να επικαλύπτεται από τη κάτω πλευρά με πλαστικό διακοσμητικό κάλυμμα (πολυπροπυλένιο) με καμπύλα τελειώματα υψηλής αντοχής.ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣΗ πλάτη του καθίσματος να αποτελείται από πλαίσιο κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο, πάνω στο οποίο με αφανή τρόπο να τοποθετείτε η ελαστική επένδυση.Το πλαίσιο της πλάτης να καταλήγει στο μηχανισμό synchro του καθίσματος χωρίς ενδιάμεσο στήριγμα.Η διάσταση της πλάτης να είναι:• 58cm ύψος • 30cm πλάτος στο επάνω μέρος• 47cm στο μέσο αυτής και• 42cm στο κάτω μέρος τηςΤο πλαίσιο της πλάτης, στο κέντρο του πίσω μέρος του, να φέρει οριζόντια και κατακόρυφη σύνδεση σχήματος «Τ» πάνω στο οποίο να τοποθετείται η υποστήριξη μέσης. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| ερευνητικό εργαστήριο ανοσολογίας, Κτήρια Τμήματος Ιατρικής, 1ος οροφος | Δημήτριος Χριστοδούλου | 2651007838 |

ΟΜΑΔΑ 6: Αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου ΦΠΨ

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 3.870,97

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 4.800,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 21.1 | Αντικατάσταση σπασμένων καθισμάτων στο αμφιθέατρο του ΦΠΨ | ΤΕΜ | 30 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος να έχουν ειδικά διαμορφωμένες τις ακμές τους (στρογγυλεμένα άκρα) για την αποφυγή τραυματισμών, η έδρα να διπλώνει με αθόρυβο μηχανισμό ανάκλισης και φρένο ωστε να δημιουργείται εννιαίος διάδρομος εξόδου σε περίπτωση ανάγκης, όλες οι επιφάνειες να είναι λουστραρισμένες με ακρυλικό βερνίκι 2 συστατικών που να τις καθιστά αδιάβροχες, βραδύκαυστες και να μην επιτρέπουν την αντανάκλαση του φωτός. Οταν χρησιμοποιούνται παξιμάδια για την σύνδεση διαφόρων τμημάτων, αυτά να είναι ασφαλείας και όπου χρησιμοποιούνται βίδες, τα κεφάλια τους να είναι χωνευτά. Καταλληλη βαση (πόδια και πέλματα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου και διαμορφωμένα για να πακτωθούν στο έδαφος με μεταλλικά βύσματα και "ούπα" 2 σημείων και ατσάλινες βίδες) για τοποθετηση στο κεκλιμμενο δάπεδο του αμφιθεάτρου. Το εργοστάσιο κατασκευής του καθίσματος να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001, Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος να είναι από πολλαπλά μορφοποιημένα φύλλα οξιάς συνολικού πάχους τουλάχιστον 11χιλ. λουστραρισμένα στο φυσικό τους χρώμα. Η διάσταση της έδρας να είναι 46,50x40εκ. ενώ αυτή της πλάτης να είναι 47x33εκ. Κάθε κάθισμα να φέρει δύο (2) πλευρικούς μηχανισμούς αλουμινίου μαύρου χρώματος, τα πόδια να έχουν ειδική υποδοχή για την εφαρμογή της κεντρικής δοκού στήριξης και καταλήγουν σε πέλμα, κατάλληλα διαμορφωμένο από πρεσσαριστή χυτή αλουμινένια βάση με ρυθμιζόμενη άρθρωση 2 στοιχείων για απόλυτη ευθυγράμμιση στο κεκλιμένο δάπεδο του αμφιθεάτρου. Το πέλμα να είναι διαστάσεων 27 x 7εκ. Η μπάρα στήριξης πάνω στην οποία στηρίζεται η έδρα και η πλάτη του καθίσματος, να είναι ατσάλινη κοιλοδοκός ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 80Υ x 40χιλ. Π., πάχους 2χιλ. και βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο. Σε όλα τα τερματικά σημεία κατάλληλες πλαστικές τάπες για την αποφυγη ατυχημάτων | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κτίριο Φ.Π.Ψ. Αμφιθέατρο Φ.Π.Ψ., 1ος όροφος | Αθανασιάδης Θεοχάρης | 2651005743 |

ΟΜΑΔΑ 7: Εξοπλισμός Επίπλωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 782,26

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 970,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 24.6 | Καρέκλα εργασίας με ροδάκια, ανατομική, με μπράτσα | ΤΕΜ | 3 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Πολυθρόνα τροχήλατη γραφείου Q3.Οι δύο με επένδυση υφάσματος (mesh) στο κάθισμα, η μία με επένδυση μαύρο δέρμα / δερματνη.Μηχανισμός ανάκλησης. Μπράτσα ρυθμιζόμενα καθ ύψος.Βάση αλουμινίου. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Εργαστήριο και γραφείο Δ ορόφου | Μικρόπουλος | 2651005697 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 2 | 24.7 | Καρέκλα εργασίας σταθερή, ανατομική, με μπράτσα | ΤΕΜ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Κάθισμα σταθερό Q3 (mesh) με μεταλλική βάση υπενδεδυμένη.Το κάθισμα να φέρει μπράτσα. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Εργαστήριο Δ ορόφου | Μικρόπουλος | 2651005697 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 3 | 24.8 | Συρταριέρα γραφείου με ροδάκια, τρία συρτάρια | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη με μολυβοθήκη για επαγγελματική χρήση σε χρώμα οξιάς με κλειδαριά. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Εργαστήριο Δ ορόφου | Μικρόπουλος | 2651005697 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 4 | 24.9 | Υποπόδιο γραφείου | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Ανατομικά, ορθοπεδικά και εργονομικά με αντιολισθητικά πέλματα και αντιολισθητική επιφάνεια στήριξης για άνεση χρήσης.Δυνατότητα ρύθμισης σε 2 διαφορετικές θέσεις ύψους αλλά και ρύθμισης κλίσης του υποποδίου.Κυλιόμενο με πλευρική μεταλλική βάση στήριξης και επιφάνεια ξύλινη επικαλυμμένη με καουτσούκ | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Εργαστήριο Δ ορόφου | Μικρόπουλος | 2651005697 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 5 | 24.19 | Σκαμπό για πιάνο | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Υλικό Κατασκευής: Oak (κάθισμα - ξύλινο πλαίσιο) και Βινύλιο (κάλυμμα καπάκι ) Ύψος: 48εκ, Πλάτος: 54εκ, Βάθος: 32 εκ.Βάρος: 6.5 κιλάΧρώμα: σκούρο (καφέ, μαύρο) | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Εργαστήριο μουσικής Β όροφος | Ειρήνη Νικολάου | 2651005873 |

ΟΜΑΔΑ 8: Εξοπλισμός Επίπλωσης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 5.500,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 6.820,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 27.7 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΤΕΜ | 5 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Από μελαμίνη σε χρώμα οξιά ή μπεζ, 80Χ40Χ82 | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 2 | 27.8 | ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Από μελαμίνη σε χρώμα οξιά ή μπεζ, ή μεταλλική 40Χ52Χ60 ή 40Χ46Χ75 ή 38Χ29Χ60 τροχήλατη ή υποπόδια | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 3 | 27.10 | ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ | ΤΕΜ | 4 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Πλαστικό ή μεταλλικό | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 4 | 27.14 | ΡΑΦΙΕΡΑ | ΤΕΜ | 3 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Μεταλλική ή ξύλινη ή μελαμίνης, 80Χ34Χ1.40 | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 5 | 27.15 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ | ΤΕΜ | 6 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Δερμάτινη ή δερματίνη, τροχήλατη, μαύρη ή καφέ | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 6 | 27.16 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΕΜ | 5 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Επιτραπέζιο, μεταλλικό ή ξύλινο | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 7 | 27.17 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ | ΤΕΜ | 15 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Με μπράτσα και μεταλλικό σκελετό, μαύρο ή καφέ ή μπορντό | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 8 | 27.18 | ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Δερμάτινος ή υφασμάτινος ή από δερματίνη, 1,65Χ89Χ89 ή 1,48Χ91 ή 1.45Χ85 | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 9 | 27.19 | ΣΚΑΛΑ STEP | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Μεταλλική με δύο έως τρία σκαλιά | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 10 | 27.20 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ Η/Υ | ΤΕΜ | 3 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Από μελαμίνη σε χρώμα οξειά ή μπεζ, 1,80Χ1,50Χ75 ή 1.60Χ1,20Χ75 | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 11 | 27.21 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | ΤΕΜ | 6 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Ξύλινο ή από μελαμίνη σε χρώμα φυσικό ή οξιά, 50Χ40Χ50 ή 47Χ39Χ45 | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 12 | 27.22 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΤΕΜ | 6 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Με μπράτσα και μεταλλικό σκελετό, μαύρο ή καφέ ή μπορντό | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 13 | 27.23 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ | ΤΕΜ | 5 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Φελλού, 90Χ1,20 ή 45Χ60 ή τσόχας, 45Χ60 ή 65Χ90 | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Γραμματεία Τμήματος | Λώλος Ιωάννης | 2651005148 |

ΟΜΑΔΑ 9: Εξοπλισμός Επίπλωσης ΠΜΣ Βυζαντινές Σπουδές

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 919,35

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 1.140,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 28.7 | ΕΡΜΑΡΙO ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Από μελαμίνη σε χρώμα οξιά ή μπεζ, 80Χ40Χ82 | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Αίθουσα σεμιναρίων τομέα αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας | Σταυράκος Χρήστος | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 2 | 28.12 | ΡΑΦΙΕΡΑ | ΤΕΜ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Μεταλλική ή ξύλινη ή μελαμίνης, 80Χ34Χ1.40 | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Αίθουσα σεμιναρίων τομέα αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας | Σταυράκος Χρήστος | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 3 | 28.13 | ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Πλαστικό ή μεταλλικό | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Αίθουσα σεμιναρίων τομέα αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας | Σταυράκος Χρήστος | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 4 | 28.14 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ) | ΤΕΜ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Δερμάτινη τροχήλατη, ανατομική | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Αίθουσα σεμιναρίων τομέα αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας | Σταυράκος Χρήστος | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 5 | 28.15 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΕΜ | 4 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Με μπράτσα και μεταλλικό σκελετό, μαύρο ή καφέ ή μπορντό | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Αίθουσα σεμιναρίων τομέα αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας | Σταυράκος Χρήστος | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 6 | 28.16 | ΣΚΑΛΑ STEP | ΤΕΜ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Μεταλλική με δύο έως τρία σκαλιά | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Αίθουσα σεμιναρίων τομέα αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας | Σταυράκος Χρήστος | 2651005148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 7 | 28.17 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Φελλού, 90Χ1,20 ή 45Χ60 ή τσόχας, 45Χ60 ή 65Χ90 | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Αίθουσα σεμιναρίων τομέα αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας | Σταυράκος Χρήστος | 2651005148 |

ΟΜΑΔΑ 10: Εξοπλισμός Επίπλωσης Φιλολογίας

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 3.286,29

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 4.075,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 30.8 | KAΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Τύπος:Καρέκλα ΕργασίαςΥλικό:Ύφασμα Mesh & Ύφασμα | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ /1ος ΟΡΟΦΟΣ | Ι. ΜΑΤΣΟΥΛΗ | 2651005218 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 2 | 30.9 | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΕΜ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Γραφείο Stable 200x194 cm Κατηγορία:Business Υλικό:ΜελαμίνηΚόστος Συναρμολόγησης:Δωρεάν | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ /1ος ΟΡΟΦΟΣ | Ι. ΜΑΤΣΟΥΛΗ | 2651005218 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 3 | 30.11 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ | ΤΕΜ | 21 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Με επιχρωμιωμένο σκελετό. Τύπος:Καρέκλα Επισκέπτη Υλικό:Ύφασμα | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ /1ος ΟΡΟΦΟΣ | Ι. ΜΑΤΣΟΥΛΗ | 2651005218 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 4 | 30.13 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Διαστάσεις: 80x40x190 εκ. Με ντουλάπι | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ /1ος ΟΡΟΦΟΣ | Ι. ΜΑΤΣΟΥΛΗ | 2651005218 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 5 | 30.14 | ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ | ΤΕΜ | 4 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Καρέκλα Διευθυντική, Υλικό: Δερματίνη, Μπράτσα | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ /1ος ΟΡΟΦΟΣ | Ι. ΜΑΤΣΟΥΛΗ | 2651005218 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 6 | 31.9 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΕΜ | 3 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Τύπος:Καρέκλα Εργασίας Υλικό:Ύφασμα Mesh Μηχανισμός:Relax | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ /1ος ΟΡΟΦΟΣ | Ι. ΜΑΤΣΟΥΛΗ | 2651005218 |

ΟΜΑΔΑ 11: Επίπλωση Αίθουσας Διδασκαλίας Τμήματος Μαθηματικών

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 4.032,26

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 5.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 32.4 | Επίπλωση Αίθουσας Διδασκαλίας (Τοποθέτηση Περσίδων) | Σετ | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Περιγραφή:Περσίδες σε χρώμα λευκό για20 παράθυρα 1,75μ (πλάτος) x 2.03μ (ύψος) και4 παράθυρα1,75μ (πλάτος) x 1,30μ (ύψος) Μεταφορά - Τοποθέτηση | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κτίριο Μαθηματικού - 2ος όροφος | Κεχαγιάς Επαμεινώνδας | 2651008276 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 2 | 32.4 | Επίπλωση Αίθουσας Διδασκαλίας (Κλιματιστικά) | TEM | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Κλιματιστικό 1. 10.000 btu2. Μεταφορά - Τοποθέτηση | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κτίριο Μαθηματικού - 2ος όροφος | Κεχαγιάς Επαμεινώνδας | 2651008276 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 3 | 32.4 | Επίπλωση Αίθουσας Διδασκαλίας | TEM | 1 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Καταστροφέας ΕγγράφωνΧαρακτηριστικά:1. Ταυτόχρονη κοπή φύλλων: >=102. Χωρητικότητα Κάδου: >20lt3. Καταστροφή Σύρματα και συνδετήρες4. Ηλετρονικό On/Off | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κτίριο Μαθηματικού - 2ος όροφος | Κεχαγιάς Επαμεινώνδας | 2651008276 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 4 | 32.4 | Επίπλωση Αίθουσας Διδασκαλίας | TEM | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| ΠίνακεςΧαρακτηριστικά:1. Διαστάσεις : 1,20μ (ύψος) x 3,0μ (πλάτος)2. Τύπος : Μαγνητικοί πίνακες κιμωλίας με επιφάνεια πράσινης πορσελάνης με πλαίσιο αλουμινίου.3. Μεταφορά - Τοποθέτηση | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κτίριο Μαθηματικού - 2ος όροφος | Κεχαγιάς Επαμεινώνδας | 2651008276 |

ΟΜΑΔΑ 12: Καρτελοθήκες

CPV: 39000000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 680,65

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 844,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ Είδους** | **Κωδ.** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** |
| 1 | 37.7 | Καρτελοθήκη 4 συρταριών με ξύλινη επένδυση και μεταλλικά συρτάρια | ΤΕΜ | 2 |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | **Απαί-τηση** | **Απάν-τηση** |
| Καρτελοθήκη 4 θέσεων με κλειδαριά ασφαλείας-κάσωμα μελαμίνης και συρτάρια από λαμαρίνα πάχους 0,8 χιλ. βαμμένη ηλεκτροστατικά με βαφή φούρνου. | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος Παραλαβής** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Αίθουσα σεμιναρίων τομέα λαογραφίας | Νιτσιάκος Βασίλειος | 2651005153 |