|  |
| --- |
| **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ** |
| **Α/Α** | **ΥΛΙΚΟ/ΕΙΔΟΣ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **1.** | **Υγρό άζωτο (N2)** | Μεταφορά σε ειδικά δοχεία του ιδρύματος | Lit / 300 | ΝΑΙ |  |
| **2.** | **Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)** | Πλήρωση φιαλών CO2 | Kg / 200 | ΝΑΙ |  |
| **3.** | **Ειδικοί όροι** |  |  |  |  |
|  | Οι προμηθευτές ιατρικών υγρών και αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν µε ποινή απόρριψης µε την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά : 1. Πιστοποιητικό κατά ISO 9002 σύμφωνα µε την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 για παραγωγή υγροποιημένου οξυγόνου και παραγωγή αερίων οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσης (RESPAL), αζώτου, αερίου ηλίου κ.λ.π.
2. Άδεια εμφιάλωσης για όλα τα ιατρικά αέρια από τον ΕΟΦ από την εταιρεία παραγωγής
3. Πιστοποιητικό κατά ISO 9002 για διανομή υγροποιημένων αερίων
4. Πιστοποιητικό κατά Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
5. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης
6. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 |  |  | ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙ |  |
|  | Οι φιάλες που θα περιέχουν ιατρικά αέρια θα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο από πίεση. Θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές µε την τακτοποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, όπως ορίζονται από τον νόμο και τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Βιομηχανίας , Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Ε.Λ.Ο.Τ). Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών θα είναι σύμφωνα µε τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Η πίεση στις φιάλες ιατρικών αερίων που βρίσκονται σε αέρια μορφή καθορίζονται για κάθε είδος ιατρικού αεριού στην τεχνική οδηγία ΤΕΕ 2491/86 Όλες οι φιάλες που θα αγορασθούν θα είναι καινούργιες και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό Ε.Λ.Ο.Τ του τελευταίου δωδεκαμήνου. Για την σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α. 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). |  |  | ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος για Πληροφορίες** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΑΡΤΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2681050204 |